절토사면 보호용 PC판넬 설치작업 중 깔림

재해개요
2019. 6. 3.(월) 강원도 횡성군 소재 ○○도로 확장공사 현장에서 작업자 6명이 절토사면 보호용 PC판넬 설치작업을 진행하던 중 PC판넬이 전도되면서 재해자 1명은 PC판넬에 깔려 병원에서 치료 중 사망하고 동료 작업자 1명은 전도되는 PC판넬을 잡으려다 부상한 재해임.
재해상황도
재해발생원인
❍ PC판넬 설치작업 시 의사소통(신호 등) 오류 - 중량물인 PC판넬을 굴삭기를 이용하여 설치장소로 인양 후 줄걸이가 완전히 해체되지 않은 상태에서 굴삭기가 움직이면서 그 여파로 PC판넬이 전도되었음. ❍ 작업지휘자의 부재 - 굴삭기를 이용한 중량물 취급 작업 시 작업지휘자가 사고현장에 있지 아니하여 작업방법 및 순서 등 준수여부에 대한 관리감독이 이뤄지지 않았음.
재발방지대책
❍ 작업계획서 작성 철저 - 굴삭기를 이용한 중량물 취급작업 계획서 작성 시 작업방법 및 순서, 신호수 배치 등 계획서 상에 해당 작업 관계자의 책임과 역할을 명확히 하여 계획 수립 ❍ 작업지휘자 배치 및 관리감독 철저 - 해당 작업자들이 작업계획서에 의해 작업을 수행하는지에 대한 관리감독이 이뤄질 수 있도록 작업지휘자를 배치하여야 함.